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株式会社オーテックエレクトロニクス





1.	ステーション数	：	1 ～ 2


2.	対応素子数	：	1 ～ 4


3.	ポット数	：	512


4.	ランク設定数	：	512


5.	色調検出部	：	LE-5400	大塚電子社製


			BRC112	B&W TEK社製


			PMA-12	浜松ホトニクス社製


			TM6101	日置電機社製


			その他	各種分光器に対応


6.	光度センサ	：	MODEL-211	UDT社製


7.	電流印加・検出	：	350mA | 50mA | 5mA | 500uA | 50uA | 5uA (6レンジ/16BIT)


8.	電圧印加・検出	：	20V | 10V | 5V | 2.5V (4レンジ/16BIT)


9.	測定項目	：	【極性判定】【VF】【VR】【IF】【IR】【⊿VF】【THY】【Iv】【Iv比率】


			【λp】【λd】【半値幅】【x,y】【u,v】【u',v'】【刺激純度】【色温度】【Duv】


			【Sub Peak】【2nd Peak】【演色性(Ra,R1～R15)】【三刺激値XYZ】【積算値】





〒400-0215　山梨県南アルプス市上八田140-41


TEL：055-280-5252　FAX：055-280-5255


E-mail：info@oh-tec.com　ホームページ：http://www.oh-tec.com





50個/秒の高速測定で4in1のLEDを最速5msで


検査することが可能な、OLC-4の後継機種です。


検査速度と精度の更なる向上を実現しました。





LED Tester OLC-7





1.	350mA/20VまでのLEDに対応


2.	16BIT（電流・電圧）の高分解能、512分類対応


3.	最大2ステーション、4素子同時印加測定、8ピン、4方向判定に対応





■基本仕様───────────────────────────


───────────








■特徴─────────────────────────────








LED分類テスタ


OLC-7








