EcoPowerFit-CCS (中央制御システム)　接続概要図


[image: ]USB専用ケーブル接続またはLAN接続
RS485接続
親機
親機1台につき最大
89台の子機接続が可能
通信プロトコル：TCP/IP または RS485

データ転送サイズ及び間隔
	中継器1台30分毎のログデータ　　1500バイト（最大）（約16バイト/子機）
	送信間隔			　　　30分間隔（30分毎）
	現在値表示用データサイズ	　　 600バイト（最大）（約6バイト/子機）
	データ通信間隔			5秒間（任意に設定可能）
*親機1台に最大89台の子機が接続されていることを前提条件とする

一旦中継器のメモリーにデータを保存した後、30分毎（ログデータ）、
5秒毎（現在電流値　稼働状態表示）転送しています。

ログデータ：平均電流値　稼働時間　制御時間　子機の制御状態 等
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