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株式会社オーテックエレクトロニクス





1.	ポット数	：	512


2.	ランク設定数	：	512


3.	色調検出部	：	LE-5400	大塚電子社製


			BRC112	B&W TEK社製


			PMA-12	浜松ホトニクス社製


			TM6101	日置電機社製


			その他	各種分光器に対応


4.	光度センサ	：	PIN-10AP-1	OSI Optoelectronics社製


			MODEL-211	UDT社製


5.	電流印加・検出	：	2000mA | 500mA | 50mA | 5mA | 500uA | 50uA | 5uA (7レンジ/16BIT)


6.	電圧印加・検出	：	40V | 20V | 10V | 5V (4レンジ/16BIT)


7.	測定項目	：	【極性判定】【VF】【VR】【IF】【IR】【⊿VF】【THY】【Iv】【Iv比率】


			【λp】【λd】【半値幅】【x,y】【u,v】【u',v'】【刺激純度】【色温度】【Duv】


			【Sub Peak】【2nd Peak】【演色性(Ra,R1～R15)】【三刺激値XYZ】【積算値】





〒400-0215　山梨県南アルプス市上八田140-41


TEL：055-280-5252　FAX：055-280-5255


E-mail：info@oh-tec.com　ホームページ：http://www.oh-tec.com





OLC-XPシリーズの最大電力を2倍に向上した


ハイパワーLED向けLEDテスタです。


従来機種に比べ精度、高速性もより向上しました。





LED Tester OLC-2AC





1.	2.0A/40VまでのパワーLEDに対応


2.	OLC-7をベースとした、16BIT（電流・電圧）の高分解能、512分類対応


3.	色合成機能等、ベンチマーク試験用の機能も充実、開発用にも最適





■基本仕様───────────────────────────


───────────








■特徴─────────────────────────────








LED分類テスタ


OLC-2AC








