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表面

ACパワーライン　切替器

· AC100Vのパワーライン　2系統を瞬時に切り替え　停電、瞬間停電に備える
· データーセンターのパワーソース切替　●サーバーのシステムダウン保護

AC　Launcher　121　　　　　　ロゴプレート　写真
ACランチャー　121

AC100V　コンセント　停電対策　　瞬停対応
AC100V　ポータブルバッテリーの2代連続使用　　電池容量UP!　を実現

DSPデジタルプロセッサ搭載
圧倒的に速い　4mS以下　応答速度！
高い信頼性と耐久性！

超級のパワー半導体を採用した高速半導体スイッチ
プロセッサによるゼロクロスと位相制御回路で
切り替え応答速度4mS（1000分の4秒）を実現

従来のメカニカルなリレースイッチ式とは一線を画す、半導体スイッチを使った
ACパワーライン切替器です。

· アプリケーション
2台のポータブルバッテリーを
瞬速で切り替え連続運転が可能
自動運転モードと手動切替モードの２モード
これにより、大容量の電池が必要な際に2倍の電池容量を実現
商用コンセントからの電力も、停電時にはポータブルバッテリーへ瞬速で切り替え

IEEE　ラックマウント1U　サイズ：（W）482　X　（H）44.5　X　（D）357mm　7Kg
AC100V　50/60Hz
●パワーソース入力　２CH
●負荷機器への出力　１CH　16A　1600W

AC100V　Version　MODEL：ACL121　　希望小売価格：OPEN

あらゆるビジネスシーン、産業の場面で活躍します

BCP,災害対策、データセンター、防犯カメラ、データーレコーダー、データーロガー
環境観測、気象観測、マイクログリッド、IoT、ローカル5G、メッシュWiFi
スターリンク通信、ドローン充電電源、FAモニタリング、ロボットチャージ、EVステーション
あらゆるシステム・インフラの遮断、途絶を防護する切り替え器

グリッド発電機からのパワーソース
ポータブルバッテリー
発電機、ソーラーパネルのパワコンなど
のACパワーソースを切り替える

ポータブルバッテリーは、2台まで接続可能
※負荷機器は、1500Wまで接続可能
切り替え応答速度4mS以下を実現した半導体素子スイッチ　高信頼性SCR素子
プロジェクターなどの映像機器も遮断しない

あらゆるアプリケーションのシステムダウンを防ぎ、ACパワーソースを確保
バッテリーオペレーションの建機や重機、電動工具にも使用可能
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