[bookmark: _Hlk202861519]マクロ開発仕様書（CADポリライン座標化）

1. プロジェクト概要
案件名：CADポリライン座標化
目的：図面データとエクセルデータを連携させることで作業の効率化を図る。
背景：横断図から断面座標を取得するのに労力を要する。
現　状
1 複数断面に対して作業を行うため作業量は多い
2 断面の追加や修正により作業のやり直しが必要となる
3 手作業のため作業ミスが生じる

2. 対象ファイル・環境
図面ファイル形式　：dwg
座標ファイル形式　：xlsm
保存フォルダ構成
1 図面：フォルダ保存
2 座標：フォルダ保存（図面とは別）
使用環境：Windows11、office365、AutoCAD、Box
使用言語：VBA（Excelマクロ）、Dynamo、LISP

3. マクロの機能要件
1 断面図から「測点」、「基準高」、「各点の断面座標」を読み取る
2 読み取ったデータをエクセルに出力
3 CAD上の座標を実際の座標に変換、計算用にデータ整理

4. 入力・出力仕様
入力：
  図面ファイル名：“A1234.dwg”　
出力：
Excelファイルに各断面の座標を出力
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測点ごとに断面座標を出力




5. 操作方法
1 Excel上の「実行」ボタンをクリック
2 図面フォルダ選択
3 出力するExcelファイル名を入力
4 自動処理開始
5 作業完了

6. エラーハンドリング
・図面情報を読み取れない場合は警告を表示
・読み取った断面数と測点数が一致しない場合は警告を表示

7. 納期・予算
希望納期：2025年8月30日
予算：〇万円

8. その他の要望・注意点
　・適宜技術的な相談をしながら作業を進めたい。
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