鉄、ステンレス、アルミ、銅材の加工実績があります。
そして、レオはアルミ材の溶接も対応が可能です。
またレオ電子では自社内で金型作成をしており、加工に必要な設備を揃え月に35型の金型を作れる生産能力があります。
金型の設計、加工、メンテナンスが社内で完結できるよう、専門にフタッフを教育し納期短縮、お客様のご要望にお応えできる環境を整えております。

CNC事業ではタレットパンチプレスでより250種もの刃物を所有しお客様のニーズにお応えできるよう準備しております。
そして2台のレーザ加工機を持っています。
鉄22㎜、ステンレスは12㎜までの厚さ材料でレーザーカットすることが可能です。
素材は鉄、ステンレス、アルミ材が対応できます。
プレスブレーキは最長2400㎜の部品を反りなく曲げることを可能としております。
そして、医療関係でバリが厳しいので自動バリ取り機を扱っています。

組立事業では一人の作業者が製品組立を完了する’セル生産方式’を取り入れ、配膳スタッフがユニットごとに部品を配膳する’キット配膳方式’により取付こぼしがないようにしています。
作業者の帽子を検査スタッフ、組立スタッフ、配膳スタッフと色分けすることにより作業者の見える化を図り常に管理者が動きを把握できるようにしています。
調達力に関しては、
半完成品から約4000アイテムの部品を調達して、完成品まで組立をしております。
この場合、ハーネス、基板、樹脂成型品などの様々な調達品は、多種のサプライヤーを抱えることで主にベトナム国内より調達が可能となっております。

